

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда для дворника**

**№ 102**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
   1. К самостоятельной работе дворника, допускаются лица в возрасте не менее 18 лет, и прошедшие:

* вводный инструктаж;
* первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;
* обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам труда;
* стажировку на рабочем месте (при необходимости);
* проверку по электробезопасности.
  1. Дворник обязан:
* соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда;
* уметь пользоваться средствами пожаротушения;
* знать и уметь проводить первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим;
* соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденного АО «Алмазы Анабара»;
* проходить ежеквартально повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;
* проходить предварительный (периодический) медицинский осмотр;
* проходить ежегодную проверку знаний требований охраны труда;
* проходить стажировку на рабочем месте при необходимости;
* выполнять только ту работу, которая определена должностной инструкцией или трудовым договором и (или) выдана наряд-заданием;
* содержать рабочее место в чистоте и порядке;
* иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, с соответствующими отметками;
* следить за сроками действия удостоверения о проверке знаний по охране труда;
* правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выдаваемым согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ;
* соблюдать правила технической эксплуатации оборудования, приспособлений, инструмента, которые используются в работе;
* выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности;
* при обнаружении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или любых отклонений от технологии работ, угрожающих жизни и здоровью работников поставить в известность вышестоящее руководство;
* соблюдать личную осторожность при выполнении работ, а также во время перерывов, всегда оценивать возможные риски перед каждым выполнением работ.
  1. Дворник должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него при работе, являются:
* опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании на неровной или скользкой поверхности, а также при подскальзывании во время передвижения по скользким или мокрым поверхностям;
* опасность удара, в том числе вследствие падения;
* опасность падения груза с высоты;
* опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений;
* опасность травмирования движущимися частями оборудования;
* опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
* опасности от физических перегрузок.

Перечень профессиональных рисков указан в реестре идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте дворника.

* 1. При перемещении по территории организации работник обязан соблюдать следующие требования безопасности:
* следовать к месту работы по установленному маршруту движения;
* соблюдать особую осторожность при передвижении по скользкой или наклонной поверхности;
* обходить на безопасном расстоянии места, где ведутся работы на высоте, находятся работающие агрегаты, машины, токоведущие части электрооборудования, а также шланги, кабели, колодцы, люки, канавы;
* быть внимательным и прислушиваться к подаваемым звуковым сигналам;
* выполнять требования предупредительных, запрещающих и указательных надписей и знаков безопасности;
* не использовать во время ходьбы по производственным площадкам, лестницам и т.д. сотовые телефоны и другую цифровую аппаратуру.
  1. Дворник, должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
  2. В производственных помещениях запрещается курить, пользоваться открытым огнем, а также электронагревательными приборами и аппаратами, которые могут дать искру.
  3. Дворник во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Перед началом работы следует надеть предусмотренную нормами специальную одежду, застегнуть на все пуговицы (молнию) не допуская свисающих концов, специальную обувь, приготовить средства индивидуальной защиты в зависимости от вида используемого оборудования и инструмента.
   2. Прежде чем приступить к работе, дворник должен проверить состояние рабочего места, наличие и исправность инструмента и приспособлений, средств пожаротушения, плакатов или знаков безопасности.
   3. Проверить исправность инструмента и уборочного инвентаря:

* деревянные ручки на инструменте должны быть гладко обработаны, не иметь заусенцев;
* лопаты, метлы, совки, скребки должны быть прочно насажены на рукоятки и не иметь трещин и заусенцев;
* фанерные лопаты должны быть с ровными кромками, без трещин и расслоений;
* лопаты прочно насажаны на исправные черенки;
* метла должна быть плотно насажана на рукоять;
* совки и ведра должны иметь исправные ручки и дужки.
  1. Дворник должен проверить соответствие лестниц следующим требованиям:
* конструкция приставных лестниц и стремянок исключает возможность сдвига и опрокидывания их при работе;
* нижние опорные концы приставных вертикальных и наклонных лестниц должны иметь упоры в виде стальных острых наконечников или резиновые башмаки для предотвращения скольжения нижнего основания при установке на грунте, асфальтовых, бетонных и других поверхностях;
* на нижних концах приставных лестниц и стремянок имеются оковки с острыми наконечниками для установки на земле;
* лестницы, применяемые для работы на линиях связи, в верхней части должны иметь крючки, предотвращающие падение лестницы от ветра и случайных толчков;
* стремянки с площадками должны быть пирамидальной формы, прочными, устойчивыми и легко передвигаемыми;
* нижние концы тетив стремянок с одной стороны должны быть обиты резиной, а с другой стороны оборудованы колесами. 4-колёсные стремянки с площадками должны быть оборудованы устройством, позволяющим утапливать колёса в том случае, если работник вступит на стремянку;
* раздвижные лестницы-стремянки должны иметь фиксирующие приспособления, предохраняющие их от самопроизвольного разъединения во время работы.
  1. Подготовить рабочую зону для безопасной работы и проверить:
* наличие переносных ограждений;
* отсутствие обрывов воздушных линий электропередач;
* отсутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов;
* убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого крупного стекла и т.п.).
  1. Прежде чем приступать к работе, следует проверить состояние убираемой территории; если она загромождена посторонними предметами, мешающими уборке, необходимо принять меры к ее очистке.
  2. Дворнику запрещается приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

− отсутствии ограждения рабочего места на высоте 1,8 м и более, а также специальных трапов в случае выполнения задания на крыше с уклоном более 20° и с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников;

− неисправности технологической оснастки, приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

− несвоевременном проведении очередных испытаний средств защиты работающих или истечении срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем;

− несвоевременном проведении очередных испытаний технологической оснастки, инструмента и приспособлений;

− недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

− потере устойчивости ранее установленных конструкций.

* 1. Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это дворник обязан сообщить о них руководителю работ.

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**
   1. В процессе работы дворник должен руководствоваться правилами эксплуатации оборудования, используемого на данном виде работ, применять безопасные способы и приемы выполнения работ.
   2. На работы не определенные должностной инструкцией или трудовым договором должны быть выданы письменные наряд-задания. Запрещается приступать к работе, не определенной должностной инструкцией или трудовым договором без письменного наряд-задания.
   3. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.
   4. К работе на оборудовании допускаются работники, прошедшие специальное обучение и проверку знаний в установленном порядке. Передавать управление и обслуживание оборудования необученным работникам, оставлять без присмотра работающее оборудование, требующее присутствия персонала, запрещается.
   5. Дворник, заметивший во время работы на территории организации опасность (опасную ситуацию), которая вызвана небезопасными действиями другого работника или иного лица (работник подрядной организации, посетитель и т.п.) и способна привести к угрозе жизни и здоровья людей, обязан предупредить данного работника или лицо о допущенных им нарушениях требований безопасности и неправильных действиях.
   6. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а в темное время суток уборку производить при включенном наружном освещении.
   7. Устанавливать на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5 - 7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета или использовать сигнальные ленты.
   8. Производить уборку территории предприятия стоя лицом к встречному транспорту, следя за световыми и звуковыми сигналами и движением машин.
   9. При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку на время его проезда.
   10. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, передвигаясь навстречу пешеходам.
   11. Следить за положением резиновых шлангов, не допускать их перегибов и перекручивания, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала на электрооборудование и воздушные линии электропередач.
   12. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков.
   13. При наполнении емкости сначала открывать кран с холодной, а затем с горячей водой.
   14. При уборке территории дворнику следует в первую очередь убрать осколки битого стекла.
   15. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.
   16. При уборке вблизи штабелей убедиться в их устойчивости.
   17. При использовании для промывки уличных урн хлорированной воды не следует превышать установленную концентрацию извести (не более 100 грамм на ведро воды).
   18. Использовать лопату необходимо строго по её назначению.
   19. Переносить лопату необходимо рабочей частью вниз.
   20. Уборку территории производить в летнее время метлой, в зимнее время – специальными лопатами для снега.
   21. Дворнику запрещается:

* самовольно покидать рабочее место;
* включать пусковую аппаратуру без надписей наименования включаемых ими механизмов;
* работать при плохой видимости;
* пользоваться неисправными вентилями и кранами;
* оставлять инструмент на проезжей части;
* прикасаться руками или уборочным инвентарем к токоведущим частям установленного на территории оборудования;
* приближаться к лежащему на земле электропроводу линии электропередач на расстояние менее 8 м.

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**
   1. При обнаружении в процессе работы загорания необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по номеру 01 – со стационарного телефона, по номеру 101, 112 с мобильного телефона с указанием наименования объекта, адреса его расположения, места возникновения пожара, а также Ф.И.О. сообщающего информацию (непосредственному руководителю и диспетчеру прииска) и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения.
   2. В случае возникновения аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей, следует немедленно прекратить работу, отключить электроэнергию, огородить опасную зону, покинуть опасную зону и не допускать посторонних лиц. Сообщить об опасности непосредственному руководителю.
   3. При обнаружении в процессе работы каких-либо неисправностей оборудования, появлении подозрительных шумов, треска, скрежета и других признаков неисправности оборудования, неисправностей средств индивидуальной защиты, систем обеспечения безопасности работ, применяемого инвентаря, инструмента работу следует немедленно прекратить и сообщить об этом своему непосредственному руководителю. Продолжать работу с использованием неисправных средств, инвентаря, инструмента или оборудования запрещается.
   4. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.
   5. Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в медпункт, сообщить о случившемся диспетчеру, непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.
2. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

По окончании работы дворник обязан:

* 1. Привести в порядок рабочее место, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, отходы убрать в специально отведенное для этих целей место, очистить проходы, эвакуационные выходы.
  2. Обо всех неисправностях, обнаруженных в течении смены, доложить руководителю работ.