

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда для цветовода**

**№ 118**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
   1. К самостоятельной работе цветовода, допускаются лица в возрасте не менее 18 лет, имеющие средне-специальное образование и стаж работы в аналогичных местах не менее 3 лет, прошедшие:

* вводный инструктаж;
* первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;
* обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам труда;
* стажировку на рабочем месте (при необходимости);
* проверку по электробезопасности.
  1. Цветовод обязан:
* соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда;
* уметь пользоваться средствами пожаротушения;
* знать и уметь проводить первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим;
* соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденного АО «Алмазы Анабара»;
* проходить ежеквартально повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;
* проходить предварительный (периодический) медицинский осмотр;
* проходить ежегодную проверку знаний требований охраны труда;
* проходить стажировку на рабочем месте при необходимости;
* выполнять только ту работу, которая определена должностной инструкцией или трудовым договором и (или) выдана наряд-заданием;
* содержать рабочее место в чистоте и порядке;
* иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, с соответствующими отметками;
* следить за сроками действия удостоверения о проверке знаний по охране труда;
* правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выдаваемым согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ;
* соблюдать правила технической эксплуатации оборудования, приспособлений, инструмента, которые используются в работе;
* выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности;
* при обнаружении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или любых отклонений от технологии работ, угрожающих жизни и здоровью работников поставить в известность вышестоящее руководство;
* соблюдать личную осторожность при выполнении работ, а также во время перерывов, всегда оценивать возможные риски перед каждым выполнением работ.
  1. Цветовод должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него при работе, являются:
* опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании на неровной или скользкой поверхности, а также при подскальзывании во время передвижения по скользким или мокрым поверхностям;
* опасность удара, в том числе вследствие падения;
* опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, либо канцелярским ножом или ножницами;
* опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений;
* опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
* опасность воздействия пониженных температур воздуха;
* опасность перенапряжения зрительного анализатора;
* опасности от электромагнитных полей;
* опасность наезда на человека.

Перечень профессиональных рисков указан в реестре идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте цветовода.

* 1. При перемещении по территории организации работник обязан соблюдать следующие требования безопасности:
* следовать к месту работы по установленному маршруту движения;
* соблюдать особую осторожность при передвижении по скользкой или наклонной поверхности;
* обходить на безопасном расстоянии места, где ведутся работы на высоте, находятся работающие агрегаты, машины, токоведущие части электрооборудования, а также шланги, кабели, колодцы, люки, канавы;
* быть внимательным и прислушиваться к подаваемым звуковым сигналам;
* выполнять требования предупредительных, запрещающих и указательных надписей и знаков безопасности;
* не использовать во время ходьбы по производственным площадкам, лестницам и т.д. сотовые телефоны и другую цифровую аппаратуру.
  1. Цветовод, должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
  2. В производственных помещениях запрещается курить, пользоваться открытым огнем, а также электронагревательными приборами и аппаратами, которые могут дать искру.
  3. Цветовод во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Перед началом работы следует надеть предусмотренную нормами специальную одежду, застегнуть на все пуговицы (молнию) не допуская свисающих концов, специальную обувь, приготовить средства индивидуальной защиты в зависимости от вида используемого оборудования и инструмента.
   2. Прежде чем приступить к работе, цветовод должен проверить состояние рабочего места, наличие и исправность инструмента и приспособлений, средств пожаротушения, плакатов или знаков безопасности.
   3. Проверить исправность инструмента и инвентаря:

* ручной инструмент, применяемый при работе, должен содержаться в полной исправности и соответствовать характеру выполняемой работы;
* рукоятки инструмента должны изготавливаться из сухого дерева твёрдых пород (дуб, клён, кизил, рябина, берёза). Поверхность рукоятки должна быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин, сколов, заусенцев и сучков, с продольным расположением волокон по всей длине;
* инструмент должен быть правильно насажен и надёжно закреплён на деревянных рукоятках. Рукоятки топоров, молотков и подобных инструментов должны быть расклинены металлическим клином и иметь овальную форму с тщательно оструганной поверхностью и утолщением к свободному концу;
* рукоятки секаторов, садовых ножей и ножовок должны быть гладкими и без заусенцев, лезвия правильно и остро заточенными. Секатор должен иметь ограничитель схождения рукояток. Пружина секатора должна быть смазана и свободно, без заеданий разводить лезвия. Полотно ножовки не должно иметь трещин и сломанных зубьев;
* топоры должны иметь гладкие лезвия, несбитые, без заусенцев, выбоин, вмятин и трещин. Топор должен быть прочно и плотно насажен на топорище и закреплён мягким стальным заёршенным клином. Поверхность топорища должна быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин, сучков и надломов. Длина рукоятки топора должна быть равна 2,5-3 высотам самого топора;
* ручная пила должна иметь хорошо закреплённое при помощи стопорного винта полотно и плотно насаженную ручку. Полотно пилы должно быть отполировано, не иметь трещин, перекосов и выкрошенных зубьев;
* рукоятки (черенки) лопат должны прочно закрепляться в держателях, причём выступающая из держателя часть рукоятки должна быть срезана наклонно к плоскости лопаты.
  1. Цветовод должен проверить соответствие лестниц следующим требованиям:
* конструкция приставных лестниц и стремянок исключает возможность сдвига и опрокидывания их при работе;
* нижние опорные концы приставных вертикальных и наклонных лестниц должны иметь упоры в виде стальных острых наконечников или резиновые башмаки для предотвращения скольжения нижнего основания при установке на грунте, асфальтовых, бетонных и других поверхностях;
* на нижних концах приставных лестниц и стремянок имеются оковки с острыми наконечниками для установки на земле;
* лестницы, применяемые для работы на линиях связи, в верхней части должны иметь крючки, предотвращающие падение лестницы от ветра и случайных толчков;
* стремянки с площадками должны быть пирамидальной формы, прочными, устойчивыми и легко передвигаемыми;
* нижние концы тетив стремянок с одной стороны должны быть обиты резиной, а с другой стороны оборудованы колесами. 4-колёсные стремянки с площадками должны быть оборудованы устройством, позволяющим утапливать колёса в том случае, если работник вступит на стремянку;
* раздвижные лестницы-стремянки должны иметь фиксирующие приспособления, предохраняющие их от самопроизвольного разъединения во время работы.
  1. Подготовить рабочую зону для безопасной работы и проверить:
* наличие переносных ограждений;
* отсутствие обрывов воздушных линий электропередач;
* отсутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов;
* убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого крупного стекла и т.п.).
  1. Прежде чем приступать к работе, следует проверить состояние рабочей территории; если она загромождена посторонними предметами, мешающими работе, необходимо принять меры к ее очистке.
  2. Цветоводу запрещается приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

− отсутствии ограждения рабочего места на высоте 1,8 м и более, а также специальных трапов в случае выполнения задания на крыше с уклоном более 20° и с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников;

− неисправности технологической оснастки, приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

− несвоевременном проведении очередных испытаний средств защиты работающих или истечении срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем;

− несвоевременном проведении очередных испытаний технологической оснастки, инструмента и приспособлений;

− недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

− потере устойчивости ранее установленных конструкций.

* 1. Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это цветовод обязан сообщить о них руководителю работ.

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**
   1. В процессе работы цветовод должен руководствоваться правилами эксплуатации оборудования, используемого на данном виде работ, применять безопасные способы и приемы выполнения работ.
   2. На работы не определенные должностной инструкцией или трудовым договором должны быть выданы письменные наряд-задания. Запрещается приступать к работе, не определенной должностной инструкцией или трудовым договором без письменного наряд-задания.
   3. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.
   4. К работе на оборудовании допускаются работники, прошедшие специальное обучение и проверку знаний в установленном порядке. Передавать управление и обслуживание оборудования необученным работникам, оставлять без присмотра работающее оборудование, требующее присутствия персонала, запрещается.
   5. Соблюдать установленные нормы перемещения тяжестей вручную, постоянно в течение смены: для женщин до 7 кг, для мужчин до 15 кг. При перемещении грузов до 2 раз в час: для женщин до 10 кг, для мужчин до 30 кг.
   6. Цветовод, заметивший во время работы на территории организации опасность (опасную ситуацию), которая вызвана небезопасными действиями другого работника или иного лица (работник подрядной организации, посетитель и т.п.) и способна привести к угрозе жизни и здоровья людей, обязан предупредить данного работника или лицо о допущенных им нарушениях требований безопасности и неправильных действиях.
   7. Начинать работу при хорошей освещенности места работ, а в темное время суток работу производить при включенном наружном освещении.
   8. Следить за положением резиновых шлангов, не допускать их перегибов и перекручивания, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала на электрооборудование и воздушные линии электропередач.
   9. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков.
   10. При наполнении емкости сначала открывать кран с холодной, а затем с горячей водой.
   11. Использовать лопату необходимо строго по её назначению.
   12. Переносить лопату необходимо рабочей частью вниз.
   13. Цветоводу запрещается:

* при кратковременном перерыве в работе оставлять инструмент на рабочем месте остриём вверх, т.к. это может привести к травме;
* применять в работе неисправные и прогнившие лестницы или какие- либо подручные материалы, ящики, бочки и т.д.;
* самовольно покидать рабочее место;
* включать пусковую аппаратуру без надписей наименования включаемых ими механизмов;
* работать при плохой видимости;
* пользоваться неисправными вентилями и кранами;
* оставлять инструмент на проезжей части;
* прикасаться руками или уборочным инвентарем к токоведущим частям установленного на территории оборудования;
* приближаться к лежащему на земле электропроводу линии электропередач на расстояние менее 8 м.
  1. Требования безопасности при подготовке почвы:
* на небольших участках, где невозможно использовать механизмы, подготовку почвы допускается производить ручным способом с применением вил, лопат, граблей;
* при подготовке почвы вручную группой в несколько человек рабочие должны располагаться друг от друга на расстоянии 2-3 метров уступами;
* при ручной обработке почвы попадающиеся посторонние предметы (камни, металл и др.) должны складываться в отведённое место в кучу с последующей её вывозкой;
* производить рыхление почвы, делать лунки и ямки для посадки цветов руками запрещается, для этого необходимо пользоваться лопатками или другими ручными инструментами;
* разбрасывание минеральных или органических удобрений следует производить только разбрасывателями удобрений, лопатами или совками в сухих рукавицах. При выполнении этой работы разбрасывающий должен находиться с наветренной стороны, перемещаясь при этом в сторону ветра;
* разработка грунта при наличии в нём действующих подземных коммуникаций производится с разрешения и в присутствии представителя подразделения, отвечающей за их эксплуатацию, а также руководителя работ;
* опасные зоны на разрабатываемых участках должны быть обозначены предупреждающими знаками «Осторожно!» или «Прочие опасности!» Ответственность за правильное обозначение опасных зон предупреждающими знаками возлагается на руководителя работ;
* если во время работы попадаются в почве камни, проволока или стекло, запрещается откидывать их в сторону или назад, так как это может привести к травмированию рядом находящихся людей;
* запрещается штыковка, планировка или трамбовка почвы без рукавиц;
* в случае производства работ на участках с подземными инженерными коммуникациями запрещается применение ударных инструментов (кирки, мотыги, ломы);
* при бороновании почвы граблями необходимо соблюдать осторожность с тем, чтобы мелкие камни не разлетались в стороны и не могли вызвать травмы глаз товарища по работе;
* для предупреждения засорения глаз желательно, чтобы во время работы земля перебрасывалась по ветру;
* Трамбовку почвы следует производить специально изготовленными трамбовками. Использовать при этом случайные предметы запрещается.
  1. Требования безопасности при посадочных работах:
* тара, в которой переносится посадочный материал, не должна иметь торчащих гвоздей, порванной металлической окантовки и других повреждений, могущих привести к травме;
* погрузку и выгрузку земли и других сыпучих материалов из автомашины, тележки производить с правой стороны;
* если весь посадочный материал не используется немедленно для посадки, тогда корневую систему необходимо прикрыть рогожей или присыпать землёй;
* при посадке растений работу производят два человека, один из которых выкапывает яму и засыпает землёй посаженное растение, другой устанавливает и поддерживает дерево во время посадки, а также производит уплотнение земли;
* если во время работы в почве попадаются крупные камни, обломки кирпича или стекла, не разбрасывайте их по участку, а складывайте их в аккуратные кучки для последующей уборки;
* выбираемую землю перебрасывайте осторожно, чтобы не засорить глаза себе и напарнику;
* запрещается производить полив вблизи линий электропередач.
  1. Требования безопасности при работе с секатором:
* необходимо проверить исправность работы секатора, наличие стопорного кольца или защёлки, правильность заточки секатора. Работу можно производить только острым секатором;
* работать с секатором можно только в спецодежде, установленной нормой;
* при вырезке поросли рекомендуется левой рукой держаться за верхнюю часть побегов, а правой – производить срезку. Линия среза должна находиться как можно ближе к земле;
* нельзя держать вырезаемый побег непосредственно у линии среза, т.к. это может привести к травме рук.

Запрещается:

* вырезаемые ветки разбрасывать по участку непосредственно на рабочем месте, их следует складывать в аккуратные пучки;
* размахивать или отбрасывать срезаемые ветки в сторону, т.к. это может привести к травмам работающих рядом рабочих;
* при обрезке корней деревьев держите их в левой руке непосредственно над корневой шейкой, а правой производите срезку;
* работать необходимо внимательно, т.к. секатором можно нанести себе травму рук;
* при любых перерывах в работе секатор должен быть закрыт и положен в инструментальную сумку. Не бросайте секатор на землю, т.к. это может привести к травме ног.

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**
   1. При обнаружении в процессе работы загорания необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по номеру 01 – со стационарного телефона, по номеру 101, 112 с мобильного телефона с указанием наименования объекта, адреса его расположения, места возникновения пожара, а также Ф.И.О. сообщающего информацию (непосредственному руководителю и диспетчеру прииска) и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения.
   2. В случае возникновения аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей, следует немедленно прекратить работу, отключить электроэнергию, огородить опасную зону, покинуть опасную зону и не допускать посторонних лиц. Сообщить об опасности непосредственному руководителю.
   3. При обнаружении в процессе работы каких-либо неисправностей оборудования, появлении подозрительных шумов, треска, скрежета и других признаков неисправности оборудования, неисправностей средств индивидуальной защиты, систем обеспечения безопасности работ, применяемого инвентаря, инструмента работу следует немедленно прекратить и сообщить об этом своему непосредственному руководителю. Продолжать работу с использованием неисправных средств, инвентаря, инструмента или оборудования запрещается.
   4. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.
   5. Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в медпункт, сообщить о случившемся диспетчеру, непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.
2. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

По окончании работы цветовод обязан:

* 1. Привести в порядок рабочее место, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, отходы убрать в специально отведенное для этих целей место, очистить проходы, эвакуационные выходы.
  2. Обо всех неисправностях, обнаруженных в течении смены, доложить руководителю работ.