

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда для обязательного использования СИЗ**

**№ 122**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**
   1. В целях усиления профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, снижения рисков, связанных с возможностью нанесения ущерба жизни и здоровью работникам Общества, в рамках исполнения требований Приказа Минтруда РФ от 29.10.2021г. № 766Н «Об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами».
   2. Работник обязан:

* соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
* соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
* соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
* использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты;
* выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения механика или начальника участка;
* во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
* содержать рабочее место в чистоте и порядке.
  1. Работник должен знать, что наиболее **опасными и вредными производственными факторами**, действующими на него в процессе работы, являются:
* опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании на неровной или скользкой поверхности, а также при подскальзывании во время передвижения по скользким или мокрым поверхностям;
* опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия или недостаточной высоты ограждения, при подъеме или спуске, при возникновении нештатной ситуации;
* опасность удара, в том числе вследствие падения;
* опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);
* опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);
* опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении с движущимися частями машин, механизмов или оборудования;
* опасность падения груза с высоты;
* опасность укола, порезов, разрезания, отрезания в результате воздействия острых кромок или режущих частей машин (оборудования) при контакте с незащищенными участками тела;
* опасность травмирования движущимися частями оборудования;
* опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;
* опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
* опасность ожога (ошпаривания) при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;
* опасность ожога от воздействия открытого пламени;
* опасность воздействия пониженных температур воздуха;
* опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;
* опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;
* опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности и (или) превышающего установленные нормативы;
* опасность повреждения здоровья, связанная с воздействием локальной вибрации высокой интенсивности и (или) превышающей установленные нормативы при использовании ручных механизмов.

Перечень профессиональных рисков указан в реестре идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте согласно занимаемой должности работника.

**Работник должен всегда соблюдать личную осторожность, оценивать возможные риски при выполнении работ, а также во время перерывов и междусменного отдыха.**

* 1. За невыполнение требований охраны труда, изложенных в настоящей инструкции, работник несет ответственность согласно действующему законодательству, локально-нормативным актов (приказы, распоряжения, инструкции и.т.п.), что в свою очередь может привести к **дисциплинарной ответственности** (неначислении денежной премии и т.п).

1. **ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Осмотреть спецодежду и средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности, наличия комплектности и соответствия требованиям безопасности при производстве работ. **Надеть исправную спецодежду застегнуть на все пуговицы (молнии), волосы убрать под головной убор (подшлемник), надеть: спецобувь, каску пристегнув подбородочный ремень, сигнальный жилет, перчатки, рукавицы, защитные очки.**

**Дополнительно в зависимости от должности и (или) характера работы**: средства защиты органов слуха (наушники противошумные), средства защиты органов дыхания, средства защиты от падения с высоты (более подробно можно ознакомиться в инструкции по правильному использованию средств индивидуальной защиты).

* 1. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов или развевающих частей, которые могут быть захвачены движущимися (вращающимися) частями механизмов. Засучивать рукава спецодежды и подворачивать голенища сапог запрещается.
  2. Получить наряд задание и пройти инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы.

1. **ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

Средства индивидуальной защиты приводятся в готовность до начала рабочего процесса.

Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

При выборе средств индивидуальной защиты учитываются конкретные условия, вид и длительность воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Выдаваемые работникам специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда.

Работники обязаны правильно использовать предоставленные в их распоряжение специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид СИЗ** | **Виды работ и объектов (площадок) для обязательного использования СИЗ** |
| Очки защитные (открытые) | На всех производственных участках общества, **за исключением:** административо-бытовых зданий (столовая, кухня, общежития, администрация, бани, тренажерные, клуб и т.п.), в кабинах колесных, гусеничных транспортах |
| Защитные щитки | При выполнении работ на станках (точильный, токарный, пресс, и т.д.), слесарные, ремонтные работы (где присутствует вероятность разлета частиц, искр или осколков), когда применение защитных очков не обеспечивает должный уровень защиты ввиду высокой энергии летящих частиц и (или) необходимости защиты от вредных и опасных факторов всего лица |
| При резке и шлифовке металлических конструкций, обработки дерева или других крупных летящих частиц, которые могут образовываться при резке и (или) скалывании, когда применение защитных очков не обеспечивает должный уровень защиты ввиду высокой энергии летящих частиц и (или) необходимости защиты от вредных и опасных факторов всего лица |
| Выполнение работ повышенной опасности, при проведении которых обязательным условием является использование защитных щитков, а также в соответствии с Положением о нарядной системе АО «Алмазы Анабара» |
| При проведении работ и технического обслуживания горной техники и технологического обслуживания горной техники и технологического транспорта, когда применение защитных очков не обеспечивает должный уровень защиты ввиду высокой энергии летящих частиц и (или) необходимости защиты от вредных и опасных факторов всего лица, а также транспорта общего назначения гаражных боксов, за исключением административно-бытовых помещений |
| Территории где ведутся горные и геологические работы, когда применение защитных очков не обеспечивает должный уровень защиты ввиду высокой энергии летящих частиц и (или) необходимости защиты от вредных и опасных факторов всего лица за исключением административно-бытовых помещений |
| Территория и здания, где ведутся работы по обогащению и доводке алмазосодержащего, золотосодержащего сырья когда применение защитных очков не обеспечивает должный уровень защиты ввиду высокой энергии летящих частиц и (или) необходимости защиты от вредных и опасных факторов всего лица за исключением помещения сортировки, и административно-бытовых помещений |
| Территории на производственных и не производственных площадках, где возможно пылеобразование или наличие летящих частиц (в т. ч. воды и растворов на водной основе, пара, металлических осколков, песка и т.д.) |
| Валка леса, обработка дерева и т.п., когда применение защитных очков не обеспечивает должный уровень защиты ввиду высокой энергии летящих частиц и (или) необходимости защиты от вредных и опасных факторов всего лица |
| Работы с металлом и сыпучими материалами, ручным и электрифицированным инструментом (болгарка, электросверло, дрель, перфоратор и т.д.), а также выполнение иных видов работ, где производятся ударные действия, когда применение защитных очков не обеспечивает должный уровень защиты ввиду высокой энергии летящих частиц и (или) необходимости защиты от вредных и опасных факторов всего лица |
| Работы с камнем, бетоном и другими твердыми материалами (где присутствует вероятность разлета частиц, искр или осколков), когда применение защитных очков не обеспечивает должный уровень защиты ввиду высокой энергии летящих частиц и (или) необходимости защиты от вредных и опасных факторов всего лица |
| Взрывные, проходческие, горные и геологические работы (где присутствует вероятность разлета частиц, искр или осколков), когда применение защитных очков не обеспечивает должный уровень защиты ввиду высокой энергии летящих частиц и (или) необходимости защиты от вредных и опасных факторов всего лица |
| Выполнение работ, при которых применение СИЗ предусмотрено инструкциями по охране труда и когда безопасность не может быть обеспечена конструктивно-планировочными решениями |
| Выполнение иных видов работ, где существует риск получения травмы глаз и лица |
| Очки защитные (закрытые) | Выполнение работ повышенной опасности, при проведении которых обязательным условием является использование очков защитных (закрытых), так же в соответствии с Положением о нарядной системе АО «Алмазы Анабара» |
| Валка леса, обработка дерева и т.п. |
| Работы с металлом и сыпучими материалами, ручным и электрифицированным инструментом (болгарка, электросверло, дрель, перфоратор и т.д.), а также выполнение иных видов работ, где производятся ударные действия |
| Работы с камнем, бетоном и другими твердыми материалами (где присутствует вероятность разлета частиц, искр или осколков) |
| Взрывные, проходческие, горные и геологические работы (где присутствует вероятность разлета частиц, искр или осколков) |
| При выполнении работ на оборудовании работающего с помощью сжатого воздуха |
| При выполнении работ на станках (точильный, токарный, пресс, и т.д.), слесарные работы (где очки защитные (открытые) не способны обеспечить безопасность) |
| При взаимодействии с химическими элементами, растворами (кислотами, щелочами, газа, пара, дыма, брызг выделяющихся при реакции различных химических соединений) |
| При работах с аккумуляторными батареями |
| Всех видов работ в цистернах, колодцах, шахтах, туннелях и т.п. |
| Выполнение работ, при которых применение СИЗ предусмотрено инструкциями по охране труда и когда безопасность не может быть обеспечена конструктивно-планировочными решениями |
| Выполнение иных видов работ, где существует риск получения травмы глаз |
| Защитная каска | На всех производственных территориях, (участках, базах и т.п.) общества, за исключением административо-бытовых зданий (столовая, кухня, общежития, администрация, бани, тренажерные, клуб и т.п.) и при передвижении на колесных, гусеничных транспортах |
| Выполнение работ повышенной опасности, при проведении которых обязательным условием является использование защитных касок, так же в соответствии с Положением о нарядной системе АО «Алмазы Анабара» |
| Все виды ремонтных, крановых, стропальных, взрывных, проходческих, горных, геолого-разведывательных, погрузочно-разгрузочных работ с использованием подъемных сооружений и механизмов, работ с люльки и с площадок подъемников, и т.п. |
| Выполнение работ на высоте (свыше 1,8 метра) |
| Всех видов работ в цистернах, колодцах, шахтах, туннелях, в замкнутых и (или) труднодоступных пространствах и т.п. |
| Территории зон ремонта и технического обслуживания горной техники и технологического транспорта, и транспорта общего назначения гаражных боксов, за исключением административно-бытовых помещений |
| Территории складов ГСМ, ВМ, УМТС, за исключением административно-бытовых помещений |
| Территории где ведутся горные и геологические работы, за исключением административно-бытовых помещений |
| Территории и здания, где ведутся работы по обогащению и доводке алмазосодержащего, золотосодержащего сырья за исключением помещения сортировки, и административно-бытовых помещений |
| Закрытые или открытые распределительные устройства |
| Выполнение работ, при которых применение СИЗ предусмотрено инструкциями по охране труда и когда безопасность не может быть обеспечена конструктивно-планировочными решениями |
| Выполнение иных видов работ, где существует риск получения травмы головы |
| Сигнальные жилеты | Водители транспортных средств всех участков |
| Все виды ремонтных, крановых, стропальных, взрывных, проходческих, горных, геолого-разведывательных, погрузочно-разгрузочных работ, и т.п. |
| Выполнение работ на высоте (свыше 1,8 метра) |
| Работники занятые на эксплуатации, ремонте и строительстве участков дорог |
| Территории складов ГСМ, ВМ, УМТС, за исключением административно-бытовых помещений |
| Территории где ведутся горные и геологические работы, за исключением административно-бытовых помещений |
| При условиях плохой видимости (снегопад, туман, задымленность, сумерки и темное время суток) |
| Выполнение работ, при которых применение СИЗ предусмотрено инструкциями по охране труда и когда безопасность не может быть обеспечена конструктивно-планировочными решениями |
| Наушники противошумные | Во время нахождения в СК, ЦД и непосредственно рядом с оборудованием с высоким уровнем шума |
| Во время нахождения непосредственно рядом с передвижными и стационарными ДЭС |
| Выполнение работ повышенной опасности, при проведении которых обязательным условием является использование наушников противошумных, так же в соответствии с Положением о нарядной системе АО «Алмазы Анабара» |
| Выполнение работ, при которых применение СИЗ предусмотрено инструкциями по охране труда и когда безопасность не может быть обеспечена конструктивно-планировочными решениями |
| Средства защиты органов дыхания (респираторы) | Территория и здания, где ведутся работы по обогащению, сортировке и доводке алмазосодержащего, золотосодержащего сырья, буровых работ за исключением и административно-бытовых помещений |
| Выполнение работ повышенной опасности, при проведении которых обязательным условием является использование средств защиты органов дыхания, так же в соответствии с Положением о нарядной системе АО «Алмазы Анабара» |
| Выполнение работ, при которых применение СИЗ предусмотрено инструкциями по охране труда и когда безопасность не может быть обеспечена конструктивно-планировочными решениями |

1. **ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**
   1. По окончании работы, привести в порядок рабочее место, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, отходы убрать в специально отведенное для этих целей место, очистить проходы, эвакуационные выходы.
   2. Сообщить руководителю и сменщику обо всех неисправностях и недостатках, замеченных во время работы и о принятых мерах по их устранению.
   3. Снять и сложить в установленном порядке средства индивидуальной защиты.